МЭР Г. АБАКАНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 декабря 2009 г. N 2502

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НОРМАТИВОВ ОТОПЛЕНИЯ

Руководствуясь ст. 157 Жилищного кодекса РФ, Постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 N 306 "Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг", ст. 45 Устава города Абакана, постановляю:

1. Установить и ввести с 01.01.2010 нормативы отопления в соответствии с приложением.

2. Признать утратившими силу следующие Постановления Мэра города Абакана:

- от 19.12.2005 N 2424 "Об установлении нормативов потребления тепловой энергии";

- от 24.04.2008 N 723 "Об установлении норматива на отопление для многоквартирных домов".

3. Настоящее Постановление вступает в силу с 01.01.2010.

4. Информационному отделу Администрации города Абакана (Батасова Н.К.) опубликовать данное Постановление в газете "Абакан" и разместить на информационном сайте Администрации города Абакана в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением данного Постановления возложить на заместителя Мэра города Абакана В.И. Константинова.

Мэр города Абакана

Н.Г.БУЛАКИН

Приложение

к Постановлению Мэра г. Абакана

от 21 декабря 2009 г. N 2502

НОРМАТИВЫ

ОТОПЛЕНИЯ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование группы домов  | Нормативпри расчете на 12 мес., Гкал на 1 кв. м в месяц  | Норматив при расчете на месяцы отопительного периода, Гкал на 1 кв. м в месяц  |
| январь | февраль | март  | апрель | май  | сентябрь | октябрь | ноябрь  | декабрь |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  |
|  | Многоквартирныежилые дома  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | С 01.01.2010  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Кирпичные до 1999 года постройки, до 5этажей (включительно)  | 0,0211  | 0,0533 | 0,0407  | 0,0334 | 0,0194 | 0,0032 | 0,0037  | 0,0216 | 0,0335 | 0,0444 |
| 2. | Кирпичные до 1999 года постройки, выше5 этажей  | 0,0201  | 0,0507 | 0,0388  | 0,0318 | 0,0185 | 0,0030 | 0,0035  | 0,0205 | 0,0318 | 0,0423 |
| 3. | Кирпичные, после 1999 годапостройки  | 0,0117  | 0,0295 | 0,0226  | 0,0185 | 0,0107 | 0,0018 | 0,0020  | 0,0119 | 0,0185 | 0,0246 |
| 4. | Панельные, до 1999 года постройки, до 5этажей (включительно)  | 0,0211  | 0,0535 | 0,0408  | 0,0334 | 0,0194 | 0,0031 | 0,0037  | 0,0216 | 0,0335 | 0,0444 |
| 5. | Панельные, 1971- 1999 годов постройки, выше5 этажей  | 0,0198  | 0,0502 | 0,0383  | 0,0314 | 0,0182 | 0,0030 | 0,0035  | 0,0203 | 0,0314 | 0,0417 |
| 6. | Панельные после1999 года постройки  | 0,0133  | 0,0335 | 0,0256  | 0,0210 | 0,0122 | 0,0020 | 0,0023  | 0,0136 | 0,0210 | 0,0279 |
| 7. | Деревянные дома | 0,0211  | 0,0533 | 0,0407  | 0,0334 | 0,0194 | 0,0032 | 0,0037  | 0,0216 | 0,0335 | 0,0444 |
|  | Иные жилые дома<\*>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Кирпичные  | 0,0247  | 0,0625 | 0,0477  | 0,0391 | 0,0227 | 0,0037 | 0,0043  | 0,0252 | 0,0392 | 0,0520 |
| 2. | Панельные  | 0,0283  | 0,0715 | 0,0547  | 0,0448 | 0,0260 | 0,0042 | 0,0050  | 0,0289 | 0,0449 | 0,0596 |
| 3. | Деревянные  | 0,0284  | 0,0718 | 0,0549  | 0,0450 | 0,0261 | 0,0042 | 0,0050  | 0,0290 | 0,0450 | 0,0598 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | С 01.01.2011  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Кирпичные до 1999 года постройки, до 5этажей (включительно)  | 0,0225  | 0,0569 | 0,0434  | 0,0356 | 0,0207 | 0,0034 | 0,0039  | 0,0230 | 0,0357 | 0,0474 |
| 2. | Деревянные дома | 0,0270  | 0,0682 | 0,0522  | 0,0428 | 0,0248 | 0,0041 | 0,0047  | 0,0276 | 0,0428 | 0,0568 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | С 01.01.2012  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Кирпичные до 1999 года постройки, до 5этажей (включительно)  | 0,0238  | 0,0601 | 0,0460  | 0,0377 | 0,0219 | 0,0036 | 0,0042  | 0,0243 | 0,0377 | 0,0501 |
| 2. | Деревянные дома | 0,0328  | 0,0829 | 0,0634  | 0,0519 | 0,0301 | 0,0049 | 0,0058  | 0,0335 | 0,0520 | 0,0691 |

--------------------------------

<\*> Под иными жилыми домами в целях настоящего Постановления понимаются:

1) отдельно стоящие жилые дома с количеством этажей не более чем три, предназначенные для проживания одной семьи (объекты индивидуального жилищного строительства);

2) жилые дома с количеством этажей не более чем три, состоящие из нескольких блоков, количество которых не превышает десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки).